**采购文件**

项目编号：ZCB-20240023

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2024年11月12日

**目 录**

**第一章 邀请函**

**第二章 用户需求书**

**第三章 响应须知**

**第四章 合同参考文本**

**第五章 响应文件编制要求**

# 第一章 邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对我院2024-2026年度新增空调安装服务项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

**一、项目概况**

1.项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）

2.项目编号：ZCB-20240023

**二、项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **采购预算（最高限价）** | **服务期** |
| 新增空调安装服务项目（2024-2026年度） | 人民币19万元 | 自合同生效之日起2年或结算总额达到成交金额为止，以先到者为准 |

1.详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。响应供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如响应报价超出最高限价，将导致响应无效。

2．服务时间：按采购人要求

3．服务项目地点：按采购人要求

**三、响应供应商资格要求**

1.响应供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。

3.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分支机构响应，必须同时提供总公司/总所的营业执照副本复印件及总公司/总所出具给分支机构的授权书。

4.本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

5.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

注：响应供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加响应资格。）

**四、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**五、响应文件的递交**

1.**仅受理以快递方式向本院递交的纸质响应文件。纸质响应文件原件一式肆份（正本1份/副本3份），具体编制要求详见采购文件《第五章 响应文件编制要求》。纸质响应文件寄出后，请将快递底单发送至邮箱：sszxyyzcb@126.com。邮件主题：2024-2026年度新增空调安装工程服务项目，邮件正文须包含：公司名称、项目联系人、联系电话（手机号码）。**

2.响应文件接收截止时间：2024年11月21日17时30分。 迟于接收截止时间寄达我院的，视为无效响应。

指定收件地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院行政楼404

收件人：吕老师

联系电话：0660-3863496

**六、 评审会议时间：待定（根据医院工作安排开展评审，响应供应商无需出席）**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2024年11月12日

# 第二章 用户需求书

**注：“★”号条款是关键服务要求，一项不符合即导致该响应供应商响应无效。带“▲”号**

**条款为评审时的重要技术参数，不作为响应无效条款。**

**一、采购清单**

**A、新增风机盘管：新增风机盘管单套配置，具体配件数量及工程量以实际每套风机盘管安装位置实际需要为准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预估****数量** | **分项内容** | **项目特征描述** | **计量单位** | **备注** |
| **新增风机盘管** | **每年预计新增9套，两年共计18套** | 风机盘管 | 风机盘管 | 台 | 含设备安装 |
| 支架、吊架 | 12厘螺杆吊架20KG | 套 | 含安装 |
| 3\*1.5电缆线 |  3\*1.5电缆线 | m | 含线管、管件、安装 |
| 屏蔽电缆 | 3\*0.75屏蔽电缆线 | m | 含线管、管件、安装 |
| UPVC冷凝水管 DN25 | 安装部位:室内 | m | 含水管、管件、保温安装 |
| 介质:冷凝水 |
| 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN25 |
| 连接形式:粘接 |
| 保温:难燃B1级橡塑 25mm |
| 镀锌冷冻给回水管DN25 | 镀锌冷冻给回水管DN25 | m | 含水管、管件、保温安装 |
| PVC线槽 | PVC线槽 | m | 含安装 |
| 天花开孔 | 天花开孔600\*600mm | 个 | 含开墙孔及修补、淤泥清理搬运 |
| 波纹管 | 名称:波纹管 | 条 | 含水管、管件、保温安装 |
| 形状:圆形 |
| 规格:ND30 |
| 材质:不锈钢 |
| 保温管 | 名称：保温管 | ㎡ | 含保温安装 |
| 规格：DN25 |
| 厚度：30mm |
| 全铜闸阀DN25 | 埃美柯/其他同级别规格 全铜闸阀DN25 | 个 | 含阀门安装、拆旧、保温 |
| 空调控制面板开关 | 空调控制面板开关 | 个 | 含安装 |
| 镀锌风管 | 名称：镀锌风管 | ㎡ | 含风管、回风箱制作安装、接口修复 |
| 截面规格：400\*200mm |
| 厚度：1.2mm |
| 保温:难燃B1级橡塑 30mm |
| 风口散流器 | 名称:塑钢送风口散流器 | 个 | 含风口安装、 |
| 规格:600\*600mm |
| ABS带滤网回风百叶 | 名称:ABS带滤网回风百叶600mm×600mm | 个 | 含风口安装、 |
| 打洞(孔) | 混凝土墙打孔洞 孔径φ25mm 孔深250mm | 个 | 含淤泥清理搬运 |
| **每套限价** | **¥6761.49元** |

**B、新增分体空调安装：新增分体空调安装单套配置，具体配件数量及工程量以实际每套新增分体空调安装位置实际需要为准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预估****数量** | **分项内容** | **项目特征描述** | **计量单位** | **备注** |
| **新增分体空调安装** | **每年预计新增安装8套，两年共计16套** | 2P空调安装 | 2P空调安装（主材利旧） | 台 | 含装、搬运 |
| 开孔(打洞) | 墙体开孔φ50mm 孔深250mm | 个 | 含开墙孔及修补、淤泥清理搬运 |
| 空调不锈钢支架 | 不锈钢支架制作安装 | 套 | 含安装、清理 |
| 铜管 | φ12mm\*1.5mm脱脂紫铜管（氧气主管） | m | 含安装、清理 |
| 工作内容：管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对、焊前预热,焊接,管道安装 |
| 保温管 | 难燃B1级橡塑15mm | ㎡ | 含安装、清理 |
| 脱脂铜管-φ8 | 名称:脱脂铜管 | m | 含安装、清理 |
| 规格:φ8mm |
| 低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50mm |
| 低中压管道泄漏性试验 公称直径(mm以内) 50mm |
| 低中压管道真空试验 公称直径(mm以内) 50mm |
| 保温管 | 难燃B1级橡塑12mm | ㎡ | 含安装、清理 |
| 配管 | 名称:电线管 | m | 含安装、清理 |
| 材质:PVC |
| 规格:DN20mm |
| 配线 | 名称:电线 | m | 含安装、清理 |
| 配线形式:照明线路 |
| 型号:BV |
| 规格:4mm |
| 材质:铜芯 |
| 2.4线槽 | 名称:线槽 | m | 含安装、清理 |
| 材质:塑料 |
| 规格:24mm |
| 五孔插座 | 名称:五孔插座 16A | 个 | 含安装、清理 |
| 工作内容：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、上配电板、装插座、接线、装盖 |
| 接线盒 | 名称:接线盒 | 个 | 含安装、清理 |
| 材质:PVC |
| 规格:86版 |
| 安装形式:明装 |
| **每套限价** | **¥4430.94元** |

备注：如出现断货、缺货无法供应的，成交供应商可提供同等质量的货物，但需双方确认价格后方可供货。

1、本项目拟用到的工具、设施及材料清单如下，成交供应商可根据实际情况投入适合本项目的工具、设施及材料（包括但不限于下表提到的所有工具、设施及材料）：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 钻孔机/冲击钻 |
| 2 | 焊接机 |
| 3 | 氟利昂检漏仪 |
| 4 | 手电钻 |
| 5 | 角磨机 |
| 6 | 开孔器 |
| 7 | 扩口器 |
| 8 | 振动仪 |
| 9 | 风量仪 |
| 10 | 空压机 |
| 11 | 吸尘器 |
| 12 | 吹干机 |
| 13 | 温湿度仪 |
| 14 | 风速计 |
| 15 | 万用表 |

2、服务期限：自合同生效之日起2年或结算总额达到成交金额为止，以先到者为准。

**二、项目服务内容及要求**

1、成交供应商以采购人单位为项目实施重点，其中须设定一名项目实施负责人为中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院常备联络人，负责合同内项目前期现场勘察、质量管理、结算等工作，所有项目实施人员必须持证上岗（在响应文件中提供相关证明，要求持有有效期内的制冷与空调作业证或电工作业证）

#### 2、一般情况下，成交供应商在收到采购人发出的通知后，紧急项目需在3个工作日（特殊情况可与采购人协商实施时间）内完成项目安装；非紧急项目累计新增风机盘管或新增空调安装达3台及以上的需在15个工作日（特殊情况可与采购人协商实施时间）内完成项目安装。

#### 3、成交供应商到采购人现场的项目实施人员应服从采购人人员的指派，遵守采购人的规章制度，不得损坏及盗取采购人的财物，一经发现，除赔偿采购人经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

#### 4、项目实施人员要保证服务效率和质量，项目实施期间服务态度要良好，若与人发生争执、打架斗殴等责任及损失均由成交供应商承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

#### 5、采购人免费提供临时场地给成交供应商项目实施人员摆放未安装的设备、材料，由成交供应商自行保管。

#### 6、每次项目安装撤场时，成交供应商需负责马上清理现场，保持环境整洁卫生。

7、成交供应商在项目实施期间应严格遵守政府、采购人的规章制度及相关规定，安全实施、文明实施，落实防尘、防噪音措施。根据采购人要求的时间进行项目实施。在合同期内如果发生维修保养的质量安全、事故及人员伤亡、设备安全问题及其它相关问题，其事故责任包括一切不可预见责任及损失均由成交供应商承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

#### 8、如成交供应商未能切实执行合同条款，采购人有权单方面终止合同。成交供应商须向采购人支付合同总价20%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的损失。

9、成交供应商提供的保温材料（空调保温软管、橡塑保温棉）需向采购人提交材料合格证、检测报告等存档，如无法出具的，采购人有权拒绝使用并要求成交供应商免费进行更换整改。

▲10、盘管风机冷冻水管道连接以镀锌管+不锈钢避震喉为主。除特殊位置镀锌管不能安装并经采购人同意后可使用铜管连接除外，其他地方禁止使用铜管。未经采购人同意使用铜管连接，采购人有权要求成交供应商停工和返工(所有发生的整改、返工费用均由成交供应商承担，整改的具体时间由采购人安排，成交供应商应无条件服从)。

**三、项目实施质量标准**

1、新装设备质量要求为设备正常安全运行，外表美观，走线、走管分布合理，出风量、噪音等的标准，应符合国家政府相关的技术规范及采购人的要求，项目实施质量不合格者，采购人有权要求成交供应商停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由成交供应商承担，整改的具体时间由采购人安排，成交供应商应无条件服从)。

2、在项目实施过程中，由于成交供应商人员操作不当，造成新装设备或其他设备、部件的损坏，成交供应商全额负责赔偿更换并在最短的时间内免费进行修复。

**四、质保期**

▲1、产品质保期为2年，期间发生故障，成交供应商应在48小时内到场修复，不得拖延。

▲2、质保期内同一产品在同一个月内反复出现3次（或以上）同样问题视为质量不过关，采购人可要求成交供应商无条件更换新产品。

3、质保期内如成交供应商不按采购文件规定的时间修复故障，采购人可另请第三方公司进行修复，其费用由成交供应商支付，成交供应商承担的费用是第三方公司出具（发票）的维修费用。若在正常情况下成交供应商未能按合同条款要求完成保修工作，采购人有权扣罚该项产品项目结算费用的50％，超过72小时修复采购人有权扣罚该项产品的全额项目结算费用，成交供应商还需全力修复，超过一周仍未修复采购人有权视成交供应商违约并要求向采购人支付合同总价20％的违约金，并赔偿采购人因该项产品维修超时所造成的损失，采购人有权单方终止合同，因采购人或不可抗力原因除外。

**五、承包方式**

1、根据采购文件、答疑会纪要（若有）、响应文件、合同条款等有关资料内的具体要求与内容，承包期内所有与新装设备有关的责任及不可预见的风险与费用均由成交供应商承担。

2、双方严格按采购文件及合同条款执行，在执行中成交供应商不得以任何理由向采购人索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

3、本项目成交供应商不得转包、分包，如成交供应商将本项目的承包内容转包或分包给第三方，视成交供应商违约。

**六、验收要求**

1、产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、产品为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。

3、成交供应商应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、在项目实施过程中，采购人或成交供应商提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。每次项目实施完毕要进行验收工作，如验收不合格的必须返工，返工费由成交人负责。

5、具体验收要求：本项目执行国家现行技术标准和技术规范，由采购人组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照有关规定对项目进行验收和评定。

#### **★七、付款说明**

1、成交供应商在完成一批设备（3台及以上）安装的交付与验收后，且采购人收到成交供应商开具的等额有效合法发票后，在完成院内相关审核流程后十个工作日内支付本批设备安装款项的100%。

2、付款提交资料：请款申请书、项目立项表、项目验收单（立项科室人员、双方现场负责人签名确认验收）、合格证、检验报告等。

**八、报价要求**

## **1、本项目采用下浮率报价形式，**并按用户需求书的预估数量合计报价作为本项目的响应总报价，**本项目的价格评审以总报价为依据。**

## **2、响应供应商以新增风机盘管和新增分体空调安装的每套限价为基准，报出响应下浮率。**响应下浮率须＜100%，且为固定唯一值、不得为0或负数,该下浮率必须为固定报价（如10%），不得存在区间值（如10%～15%），否则将作无效响应处理。供应商若成交，响应下浮率不可改变。

3、按照**新增风机盘管/新增分体空调安装每套限价**×（1-下浮率）进行结算，最终结算金额以采购人实际使用数量计算。

4、响应供应商报价应包含新增风机盘管和新增分体空调安装配套零配件价格、前期勘察费用、后期施工费用、各类人工服务费用、税费等及合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

5、响应供应商的响应总报价不得超出最高限价，超出最高限价，将作无效报价处理。

6、少报漏报的内容，均视为已包含在报价内，响应供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用。

# 第三章 响应须知

**一、响应文件格式**

响应供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制（每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的证明资料等。

**二、响应文件和样品的递交**

（一）响应文件的装订及密封

1、响应供应商应编制响应文件**正本一份和副本叁份**，响应文件的副本可采用正本的复印件，响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应供应商**鲜章**。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。

1. 响应供应商应确保纸质响应文件妥善装订并密封装在快递信封中。因未经妥善装订及密封的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

（二）响应文件的递交

1、响应供应商应当在响应文件接收截止时间前，将密封的纸质响应文件包装妥善以快递方式寄达中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“本院”）指定地点。

2、未按照采购文件所规定时间及方式等要求递交的响应文件，本院不予接收。

3、响应供应商所提交并已被采购人接收的响应文件，无论采购结果如何都不予退还。

（三）响应文件的修改与撤回

响应供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应供应商对已递交的响应文件进行补充、修改、撤回的书面说明及证明材料等相关资料应当按本采购文件所规定的响应文件编制要求签署、盖章以及递交。

（四）样品**（本项目不要求提供样品）**

（五）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件，我院有权利拒收。

**三、采购评审原则**

（一）评审原则

1、采购人从专家库中随机抽取评审专家组成评审小组。

2、本次评审采用综合评分法，**只接受一次报价。**

3、评审小组对各响应供应商进行**资格审查及符合性审查**，资格审查及符合性审查均通过的，进入**综合比较与评价（包括技术评分、商务评分及价格评分）**，根据每个响应供应商在综合比较与评价阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应供应商的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W 某个响应供应商的综合得分；

C 某个响应供应商的价格得分；

T 某个响应供应商的技术评审得分；

M 某个响应供应商的商务评审得分；

注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值。

**资格审查或符合性审查不通过的，视为无效响应，不再进入综合比较与评价（包括技术评分、商务评分及价格评分）。**

4、资格审查：评审小组根据《资格审查表》内容逐条进行审查。

**《资格审查表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 响应供应商应具备以下条件：（响应供应商提供有效的声明函并加盖公章）（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。（响应供应商无需提供证明材料，以采购人于采购评审会议当天在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。） |
| 3 | 响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分支机构响应，必须同时提供总公司/总所的营业执照副本复印件及总公司/总所出具给分支机构的授权书。 |
| 4 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（响应供应商提供有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（响应供应商提供有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（响应供应商提供有效的声明函并加盖公章） |

5、符合性审查：评审小组根据《符合性审查表》内容逐条进行审查。

**《符合性审查表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 响应报价：①响应报价未超过最高限价（人民币19万元）；②对本项目的全部内容进行响应报价；③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，但响应供应商能够证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的；④响应报价是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为本项目响应文件接收截止之日起90天。 |
| 3 | 《法定代表人（负责人）身份证明书》及《授权委托书》：《法定代表人（负责人）身份证明书》载明的法定代表人/负责人应当与有效营业执照或事业法人登记证等相关证照上的一致。若响应供应商委派的参与本项目采购活动的代表不是法定代表人/负责人，还应提供《授权委托书》并加盖公章。 |
| 4 | 响应文件签署、盖章：响应文件按照采购文件要求签署、盖响应供应商公章。响应文件中的任何插字、涂改和增删，必须由响应供应商法定代表人或经其正式授权的代表在修改处签字或盖章。 |
| 5 | “★”号条款响应情况：响应供应商对“★”号条款的全部要求进行响应且响应内容符合要求，响应供应商必须如实提供承诺函。 |

6、综合比较与评价

（1）综合比较与评价的分值（权重）分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分值比例（100%）** | **商务评分（30%）** | **技术评分（40%）** | **价格得分（30%）** |
| 得分100 | 30分 | 40分 | 30分 |

（2）商务评分：评审小组对各响应文件商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》

**商务评审表（30分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 同类项目业绩 | 12 | 响应供应商2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接同类项目业绩（新增空调安装工程服务），每提供一份业绩合同得得**2**分，最高**12**分。未提供任何项目业绩合同则不得分。注：1.要求同时提供合同关键信息（含用户单位名称、合同项目名称、合同标的主要货物和服务、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期等）证明文件作为得分依据。2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。4.业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应供应商名称不一致的视为无效，如响应供应商变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。5.同一客户单位不重复计分。 |
| 企业体系认证 | 6 | 响应供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得**2**分，最高得**6**分。注：须提供有效期内的证书复印件并加盖响应供应商公章，未提供、提供证明材料不清晰或不齐全，不得分；若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。 |
| 拟投入本项目的服务人员情况 | 12 | 根据响应供应商拟投入本项目的服务人员情况进行评审：1.拟投入的人员持有有效的制冷与空调作业证或电工作业证，每提供一个得**2**分，最高得**8**分；2.拟投入的人员持有有效的焊工或高处作业操作证，每提供一个得**2**分，最高得**4**分；注：1.响应供应商需提供上述人员名单、有效证书复印件及自2024年1月以来任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明2.同一人持多种证件只计算一人次3.未按照要求提供或提供证明材料不清晰、不齐全，不得分。 |

（3）技术评分：评审小组对各响应文件技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》

**技术评审表（40分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 用户需求重点技术参数响应 | 6 | 根据响应供应商每满足一项用户需求中标注“▲”的重要技术（共3项），得**2**分，最高得**6**分。注：如满足带▲号的重要技术参数条款，响应供应商需提供加盖公章的承诺函，未提供加盖公章的承诺函，该指标按不满足处理。如有其它证明材料，也可一并提供。 |
| 整体服务方案 | 20 | 根据响应供应商提供的整体服务方案（包括整体服务设计框架、设计思路的合理性、方案的可行性，以及满足用户需求等多个方面）进行评审：1.设计理念及总体架构完全满足或优于用户需求，从多角度考虑用户实际需求，考虑周全的得**20**分；2.设计理念及总体架构基本满足用户需求，较能从用户实际出发，但考虑欠全面，得**12**分；3.设计理念及总体架构难以满足用户需求，无法从用户实际出发，考虑不全面，得**4**分；4.没有提供具体服务方案的得**0**分。 |
| 拟投入本项目的工具、设施、材料等配置 | 14 | 根据响应供应商对拟投入本项目的工具、设施、材料等配置进行评审：1.配置内容详尽，功能实用性强，符合采购实际需求，具有针对性，能针对用户痛点给出具体工具配置方案的得**14**分；2.配置内容详细度及功能实用性满足用户需求，但配置方案不够全面，存在差距或不具有针对性，得**8**分；3.配置内容简略，功能实用性难以满足采购人实际需求或存在较多实操缺陷，得**2**分；4.没有相关方案或佐证材料的得**0**分。注：提供详细的拟投入本项目的工具、设施、材料清单供评审参考（需提供物资照片或采购发票或资产卡等佐证材料加盖公章） |

1. 价格评价：（30分）

本项目统一采用低价优先法计算，以项目总报价作为价格评分的评审依据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评分细则** |
| 价格 | 30 | 1、基准价的确定:满足采购文件要求且项目总报价最低的价格为评分基准价2、各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应报价）×30**注:价格评分保留两位小数，最低报价不是中选的唯一依据。** |

评审过程中发现响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定处理：

①响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，按报价一览表的价格参与评审；

②大写金额和小写金额不一致的，按大写金额参与评审；

③总价金额与按单价汇总金额不一致的，按单价金额计算结果参与评审；

④出现其他不一致的情形，由评审小组按照**需要共同评定的事项**处理原则商议后得出结论；

⑤出现多处前后不一致的情形，评审小组可认为该响应供应商的报价不符合要求，价格得分为0。

7.评审报告应当由评审小组全体成员签字确认。评审小组对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**四、推荐成交候选人名单**

评审小组根据最终评审的结果推荐成交供应商，推荐综合得分最高的响应供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照价格评分（由高到低）顺序推荐第一成交候选人。综合得分且价格评分相同的，按照技术部分得分（由高到低）顺序推荐第一成交候选人。综合得分、价格评分、技术部分得分均相同的，按照商务部分得分（由高到低）的顺序推荐第一成交候选人。综合得分、价格评分、技术部分得分、商务部分得分均相同的，按照响应文件寄出时间（由先到后）的响应供应商顺序推荐第一成交候选人。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

**五、发布成交结果**

采购人在医院官网发布采购结果。

**六、质疑与询问**

1、提出质疑与询问的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

2、供应商认为本项目的采购文件、采购过程或采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后，向采购人提出质疑与询问。

3、供应商应在采购文件规定的期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑与询问。超出限定期限的质疑函，采购人将不予接收。供应商在限定期限内发出的质疑与询问函，采购人应在收到函件后7个工作日内以书面形式向相关供应商作出答复。

4、供应商对评审过程、采购结果提出质疑或询问的，采购人可以组织原评审委员会协助答复。

5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；（若对项目的某一采购包进行质疑与询问，应列明具体采购包号）

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院纪检监察科、招投标与采购管理办公室

质疑接收机构电话：0660-3863389、0660-3863496

**七、合同的订立**

采购人与成交供应商自成交通知发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# **合同参考文本**

# （注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）**

**合同编号：**

**甲方：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）（项目编号：ZCB-20240023）采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

**一、合同内容**

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）

2、地址：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

3、工作内容：

4、承包方式：

5、合同期限：自合同生效之日起至服务期满2年或服务费用结算总额累计到达合同约定的服务费用含税总金额时止，以二者先到者为准。

**二、质量标准和保修期**

1、质量标准：

1.1新装设备质量要求为设备正常安全运行，外表美观，走线、走管分布合理，出风量、噪音等的标准，应符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求，项目实施质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方应无条件服从)。

1.2在项目实施过程中，由于乙方人员操作不当，造成新装设备或其他设备、部件的损坏，乙方全额负责赔偿更换并在最短的时间内免费进行修复。

1.3在项目实施过程中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

1.4每次项目实施完毕要进行验收工作，验收不合格要按甲方规定免费进行整改。

1.5具体验收要求：本项目执行国家现行技术标准和技术规范，由甲方组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照有关规定对项目进行验收和评定。

1.6新增的设备质保期内同一台设备在同一个月内反复出现3次同样问题视为质量不过关，甲方可要求乙方无条件更换新设备。

1.7乙方提供的保温材料（空调保温软管、橡塑保温棉）需向甲方提交材料防火检测报告存档，如无法出具检测报告与不符合防火要求，甲方有权拒绝使用并要求乙方免费进行更换整改。

1.8盘管风机冷冻水管道连接以镀锌管+不锈钢避震喉为主。除特殊位置镀锌管不能安装并经甲方同意后可使用铜管连接除外，其他地方禁止使用铜管。未经甲方同意使用铜管连接，甲方有权要求乙方停工和返工，(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方应无条件服从)。

1.9新增的设备质保期为2年，期间发生故障，乙方应在48小时内到场修复，不得拖延。

1.10质保期内如乙方不按采购文件规定的时间修复故障，甲方可另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的两倍。若在正常情况下乙方未能按合同条款要求完成保修工作，甲方有权扣罚该台故障设备的项目结算单价费用的50％，超过72小时修复甲方有权扣罚该台故障设备的全额项目结算单价费用，乙方还需全力修复，超过一周仍未修复甲方有权视乙方违约并要求向甲方支付合同总价20％的违约金，并赔偿甲方因该台设备维修超时所造成的损失，甲方有权单方终止合同，因甲方或不可抗力原因除外。

2、保修期为2年，自设备配件安装验收合格后，双方签名之日起计。保修期限内，在正常情况使用下，属乙方项目质量问题，由乙方负责；如属甲方使用不当或甲方所供设备的质量问题，可由乙方修理，费用由甲方承担。

**三、项目实施范围、内容及要求：**

1、乙方以甲方单位为项目实施重点，其中须设定一名项目实施负责人为中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院常备联络人，负责合同内项目前期现场勘察、质量管理、结算等工作，所有项目实施人员必须持证上岗（要求持有制冷与空调作业证或电工作业证）。

2、乙方委派： 为本项目负责人，负责合同内项目前期现场勘察、质量管理、结算等工作，负责人及项目实施人员联系方式见附件；

3、一般情况下，成交供应商在收到采购人发出的通知后，紧急项目需在3个工作日（特殊情况可与采购人协商实施时间）内完成项目安装；非紧急项目累计新增空调达3台及以上的需在15个工作日（特殊情况可与采购人协商实施时间）内完成项目安装。

4、乙方到甲方现场的项目实施人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

5、乙方项目实施人员要保证服务效率和质量，项目实施期间服务态度要良好，若与人发生争执、打架斗殴等责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

6、甲方免费提供临时场地给乙方项目实施人员摆放未安装的设备、材料，由乙方自行保管。

7、每次项目安装撤场时，乙方需负责马上清理现场，保持环境整洁卫生。

8、乙方在项目实施期间应严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定，安全实施、文明实施，落实防尘、防噪音措施。根据甲方要求的时间进行项目实施。在合同期内如果发生维修保养的质量安全、事故及人员伤亡、设备安全问题及其它相关问题，其事故责任包括一切不可预见责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

9、如乙方未能切实执行合同条款，甲方有权单方面终止合同。乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

10、甲方派 为驻工地代表，对项目进度、项目质量进行监督，检查验收隐蔽项目，办理中间交工项目验收、签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。

**四、付款说明**

本合同总额为人民币大写： （即¥ 元）。

1、成交供应商在完成一批设备（3台及以上）安装的交付与验收后，且采购人收到成交供应商开具的等额有效合法发票后，在完成院内相关审核流程后十个工作日内支付本批设备安装款项的100%。

提交资料：请款申请书、项目立项表、项目验收单（立项科室人员、双方现场负责人签名

确认验收）、合格证、检验报告等。

2、自合同生效之日起至服务期满2年或服务费用结算总额累计到达合同约定的服务费用含税总金额时止，以二者先到者为准。

**五、安装验收**

安装完工后，双方进行现场验收，质量及项目内容符合要求的，双方在《安装验收报告单》上签名确认，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如质量不合格，需重新更换安装，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。

**七、违约和赔偿责任**

1、乙方违约

①新增的设备质保期为2年，期间发生故障，乙方应在48小时到场修复，不得拖延。

②质保期内如乙方不按采购文件规定的时间修复故障，甲方可另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，乙方承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的两倍。若在正常情况下乙方未能按合同条款要求完成保修工作，甲方有权扣罚该台故障设备的项目结算单价费用的50％，超过72小时修复甲方有权扣罚该台故障设备的全额项目结算单价费用，乙方还需全力修复，超过一周仍未修复甲方有权视乙方违约并要求向甲方支付合同总价20％的违约金，并赔偿甲方因该台设备维修超时所造成的损失，甲方有权单方终止合同，因甲方或不可抗力原因除外。

③在合同期内如果发生维修保养的质量安全、事故及人员伤亡、设备安全问题及其它相关问题，其事故责任包括一切不可预见责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

④如乙方未能切实执行合同条款，甲方有权单方面终止合同。乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2、甲方违约

甲方逾期超过 日仍未向乙方支付相应阶段费用，甲方违约责任如下：

①乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的产品价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的产品。甲方如要在以后使用所接受的产品，仍应按照本合同的规定使用。

②如乙方决定继续履行合同，甲方仍按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

3、如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

**八、双方的其他责任与权利**

1、甲方权利和义务

①在项目实施过程中，甲方应给予充分的合作，向乙方提供进行施工工作时进出各科室的需要与方便；

②对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期15天内更换，乙方须无条件执行；

③甲方免费提供临时场地给乙方施工人员摆放未安装的设备、材料，由乙方自行保管。

④甲方需按时支付乙方符合要求的项目款；

2、乙方权利和义务

①根据按国家及省、市的规范、规程实施项目；

②未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包项目内容。乙方转包或分包项目内容的，甲方有权视为违约，并上报行政主管部门，经同意后可解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关档案资料；

③乙方员工遵守甲方的规章制度、安全保密要求。

④在日常项目实施过程中发生的事故应及时告知甲方；

⑤乙方对其员工在合同期间违反甲方的有关规定，造成甲方损失的，经甲方出具相关证明材料后，由乙方承担全部赔偿责任。

⑥采购文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

**九、合同终止**

如果一方未能履行协议规定，并在收到对方违约书面通知书后在 10 天后仍未能未作出书面答复，另一方可立即终止本合同。

**十、法律诉讼**

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行协议其余部分。

**十一、合同生效**

本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。合同经双方法人代表或授权代表签字单位盖章后生效，协议签署日期以较迟签注的日期为准。本合同未尽事宜，由双方协商处理。本项目的招响应文件与本合同同时执行，二者如有抵触，以本合同为准。本合同附件作为本合同的有效组成部分存在。

**十二、附件**

附件1:《廉洁守约承诺书》

附件2：《设备配件型号、规格、价格清单》

附件3：《报价一览表》

以下无正文

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 ： | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 乙方： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 项目联系人： |  | 项目负责人： |  |
| 地 址： | 汕尾市城区东涌镇站前横二路1号 | 地 址： |  |
| 电 话： | 0660-3863001 | 电 话： |  |
| 开户行 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 开户行 |  |
| 银行帐号 | 697770975282 | 银行帐号 |  |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 签约日期： |  年 月 日 | 签约日期： |  年 月 日 |

**附件1：**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**廉洁守约承诺书**

项目名称：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购响应法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关采购采购法律法规规章，在参加医院采购采购活动时，保证诚信响应、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目采购响应、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国采购响应法》第四十六条及医院采购采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购采购文件和成交供应商的响应文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院采购采购响应资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

 单位名称：

 （盖章）

 单位负责人：

 （签名）

 日期： 年 月 日

**第五章 响应文件编制要求**

**（请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码。）**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

 **项目**

**响 应 文 件**

**(正本/副本）**

**公司名称（盖章）：**

**法定代表人或法定授权代表（签名/签章）：**

**联系人：**

**联系方式：**

**日 期：**

## 响应文件目录

一、报价…………………………………………………………………………第（ ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（ ）页

[二、](http://192.168.70.199/seeyon/office/cache/20190929/-1981683210483646217/-1981683210483646217.html?rnd=94104.10036287415)资格审查……………………………………………………………………第（ ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（ ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（ ）页

三、符合性审查…………………………………………………………………第（ ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（ ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（ ）页

四、商务评审……………………………………………………………………第（ ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（ ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（ ）页

五、技术评审……………………………………………………………………第（ ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（ ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（ ）页

特别提示：

1.请响应供应商按照本目录要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能影响对响应文件的评价。

2.响应供应商所递交的所有资料均应加盖响应供应商公章。

## 一、报价表

**（一）报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度） |
| 响应供应商： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **预估采购数量（2年）** | **每套限价（元）** | **响应下浮率** |
| 1 | **新增风机盘管** | 18套 | ¥6761.49 |  % |
| 2 | **新增分体空调安装** | 16套 | ¥4430.94 |  % |
| 最终响应总价（保留两位小数） | 大写：人民币 小写：¥ 元【新增风机盘管（预计采购数量\*每套限价\*（1-响应下浮率）+新增分体空调安装（预计采购数量\*每套限价\*（1-响应下浮率）】 |

注：

1. 响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

**2、响应供应商以新增风机盘管和新增分体空调安装的每套限价为基准，报出响应下浮率。**响应下浮率须＜100%，且为固定唯一值、不得为0或负数,该下浮率必须为固定报价（如10%），不得存在区间值（如10%～15%），否则将作无效响应处理。供应商若成交，响应下浮率不可改变。

3、按照**新增风机盘管/新增分体空调安装每套限价**×（1-下浮率）进行结算，最终结算金额以采购人实际使用数量计算。

4、响应供应商报价应包含新增风机盘管和新增分体空调安装配套零配件价格、前期勘察费用、后期施工费用、各类人工服务费用、税费等及合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

5、响应供应商的响应总报价不得超出最高限价，超出最高限价，将作无效报价处理。

6、少报漏报的内容，均视为已包含在报价内，响应供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

## 二、资格审查

**（一）资格自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **评审要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 响应供应商应具备以下条件：（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《资格声明函》 |
| 响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。 | 响应供应商无需提供证明材料，以采购人于采购评审会议当天在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《资格声明函》 |
| 响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 | 响应供应商提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分支机构响应，必须同时提供总公司/总所的营业执照副本复印件及总公司/总所出具给分支机构的授权书。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：

1、以上材料将作为响应供应商资格审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合将会直接导致无效响应。

2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

1. **资格审查证明资料**

**1、资格声明函**

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）的采购邀请，本单位（企业）自愿参加响应，现声明如下：

(1)本单位/公司（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位/公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(3)本单位/公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(4)本单位/公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(5)本单位/公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(6)本单位/公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(7)本单位/公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(8)本单位/公司（企业）承诺在经营活动中没有重大违法记录，不存在仍在有效期内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，曾有不良信用记录但已失效或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位/公司承担。

特此声明。

**（注：本资格声明函内容不得擅自删改）**

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**2、营业执照副本或事业法人登记证等相关证照（复印件）**

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件；如为分支机构响应，必须同时提供总公司/总所的营业执照副本复印件及总公司/总所出具给分支机构的授权书。）

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

## 三、符合性审查

**（一）符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **评审要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 响应报价 | 响应报价：①响应报价未超过最高限价（人民币19万元）；②对本项目的全部内容进行响应报价；③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，但响应供应商能够证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的；④响应报价是唯一确定的。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《报价一览表》 |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为本项目响应文件接收截止之日起90天。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《响应承诺函》 |
| 《法定代表人（负责人）身份证明书》及《授权委托书》 | 《法定代表人（负责人）身份证明书》载明的法定代表人/负责人应当与有效营业执照或事业法人登记证等相关证照上的一致。若响应供应商委派的参与本项目采购活动的代表不是法定代表人/负责人，还应提供《授权委托书》并加盖公章。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖响应供应商章。响应文件中的任何插字、涂改和增删，必须由响应供应商法定代表人或经其正式授权的代表在修改处签字或盖章。 | □通过□不通过 | / |
| “★”号条款响应情况 | 响应供应商对“★”号条款的全部要求进行响应且响应内容符合要求，响应供应商必须如实提供承诺函。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《响应承诺函》 |

注：

1、以上材料将作为响应供应商符合性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效。

2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**（二）符合性审查证明资料**

**1、法定代表人（负责人）身份证明书**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

 ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）法定代表人（负责人），现任 职务，特此证明。

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**2、授权委托书（如适用)**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

兹授权 ，职务： ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度），全权代表我司（单位）提交响应文件、合同签署及执行，以我司（单位）的名义处理一切与之有关的具体事务，我司（单位）对被授权人的签名事项负全部法律责任。

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面） 粘贴处

响应供应商（盖章）：

法定代表人（签名/签章）：

授权代表（签名/签章）：

日期： 年 月 日

**3、响应承诺函**

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

依据贵方（项目名称/项目编号： )的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 3 份。

在此，我方承诺如下：

1. 同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、本响应文件的有效期为本项目响应文件接收截止之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、如果我单位成交，我方将保证按照院方认可的条件，以本采购文件内写明的金额、方式和时间要求提交履约保证金（如有）。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺能够完全对采购文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

#### （1）付款说明

#### A.我方在完成一批设备（3台及以上）安装的交付与验收后，且采购人收到我方开具的等额有效合法发票后，在完成院内相关审核流程后十个工作日内支付本批设备安装款项的100%。

B.付款提交资料：请款申请书、项目立项表、项目验收单（立项科室人员、双方现场负责人签名确认验收）、合格证、检验报告等。

7、我方承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

**（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）**

响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**三、商务评审**

**（一）商务评审自查表**

**响应供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料**

**及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应供应商的得分。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） | 自评分 |
| 1 | 响应供应商2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接同类项目业绩（新增空调安装工程服务），每提供一份业绩合同得得2分，最高12分。未提供任何项目业绩合同则不得分。注：1.要求同时提供合同关键信息（含用户单位名称、合同项目名称、合同标的主要货物和服务、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期等）证明文件作为得分依据。2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。4.业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应供应商名称不一致的视为无效，如响应供应商变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。5.同一客户单位不重复计分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 2 | 响应供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得2分，最高得6分。注：须提供有效期内的证书复印件并加盖响应供应商公章，未提供、提供证明材料不清晰或不齐全，不得分；若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 3 | 根据响应供应商拟投入本项目的服务人员情况进行评审：1.拟投入的人员持有有效的制冷与空调作业证或电工作业证，每提供一个得2分，最高得8分；2.拟投入的人员持有有效的焊工或高处作业操作证，每提供一个得2分，最高得4分；注：1.响应供应商需提供上述人员名单、有效证书复印件及自2024年1月以来任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明2.同一人持多种证件只计算一人次；3.未按照要求提供或提供证明材料不清晰、不齐全，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |

注：

1、请在本表后附上相关证明资料复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4、响应供应商承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意采购人将响应供应商的本次响应作无效响应处理。

5、本自查表不得擅自删改。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

1. **商务评审证明资料（如有）**

1、**同类项目业绩（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务方名称 | 项目名称 | 合同标的内容 | 签约日期 | 合同总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果响应供应商没有同类经验业绩的，请在上表正文内容第一行填写“无”；

3.请按照商务评审表所列要求提供相应证明材料，否则不得分。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**2、企业体系认证情况（如有）（与本项目相关的）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **颁发日期** | **名称** | **颁发机构** | **有效期** |
| **年月日** |  |  |  |
| **年月日** |  |  |  |
| **……** |  |  |  |

注：

1.响应供应商应如实填写获得的认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应供应商获得过认证证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；

3.如果响应供应商未获得过任何认证，请在上表正文内容第一行填写“无”；

4.凡证书认证范围与本项目无关的，一律不得分。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**3、拟投入本项目的服务人员情况（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 相关证书 | 发证时间 | 社保证明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |

注：

1.响应供应商须如实填写。在填写表格时，如有不适合响应供应商的实际情况，可根据本表格格式自行修改；

2.响应供应商需提供上述人员名单、有效证书复印件及自2024年1月以来任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明；

3.同一人持多种证件只计算一人次；

4.未按照要求提供或提供证明材料不清晰、不齐全，不得分。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**四、技术评审**

**（一）技术评审自查表**

**响应供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应供应商的得分。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） |
| 1 | 根据响应供应商每满足一项用户需求中标注“▲”的重要技术（共3项），得2分，最高得6分。注：如满足带▲号的重要技术参数条款，响应供应商需提供加盖公章的承诺函，未提供加盖公章的承诺函，该指标按不满足处理。如有其它证明材料，也可一并提供。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 2 | 根据响应供应商提供的整体服务方案（包括整体服务设计框架、设计思路的合理性、方案的可行性，以及满足用户需求等多个方面）进行评审：1.设计理念及总体架构完全满足或优于用户需求，从多角度考虑用户实际需求，考虑周全的得20分；2.设计理念及总体架构基本满足用户需求，较能从用户实际出发，但考虑欠全面，得12分；3.设计理念及总体架构难以满足用户需求，无法从用户实际出发，考虑不全面，得4分；4.没有提供具体服务方案的得0分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |
| 3 | 根据响应供应商对拟投入本项目的工具、设施、材料等配置进行评审：1.配置内容详尽，功能实用性强，符合采购实际需求，具有针对性，能针对用户痛点给出具体工具配置方案的得14分；2.配置内容详细度及功能实用性满足用户需求，但配置方案不够全面，存在差距或不具有针对性，得8分；3.配置内容简略，功能实用性难以满足采购人实际需求或存在较多实操缺陷，得2分；4.没有相关方案或佐证材料的得0分。注：提供详细的拟投入本项目的工具、设施、材料清单供评审参考（需提供物资照片或采购发票或资产卡等佐证材料加盖公章） | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 |

注：

1、请在本表后附上相关证明资料且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不得分。

4、响应供应商承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意采购人将响应供应商的本次响应作无效响应处理。

5、本自查表不得擅自删改。

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月

**（二）技术评审证明资料（如有）**

**1、用户需求重点技术参数响应（如有）**

**承诺函**

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

贵方组织的中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院新增空调安装服务项目（2024-2026 年度）

（项目编号：ZCB-20240023），我方自愿参与响应且承诺能够完全对用户需求书中标注“▲”的重要技术参数作出响应，具体如下：

▲（1）

▲（2）

▲（3）

我方承诺该承诺函的真实性和准确性，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

注：响应供应商按照实际情况自行拟写。

响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**2、整体服务方案（如有）**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写，文字宜精炼、内容应具有针对性。）

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**3、拟投入本项目的工具、设施、材料等配置（如有）**

注：提供详细的拟投入本项目的工具、设施、材料清单供评审参考（需提供物资照片或采购发票或资产卡等佐证材料加盖公章）

 响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

**五、其他证明材料（如有）**

1、项目实施人员相关证件（有效期内的制冷与空调作业证或电工作业证）

响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日

2、响应供应商认为需提供的与本采购项目有关的其他证明材料

响应供应商（盖章）：

 法定代表人/授权代表（签名/签章）：

 日期： 年 月 日